|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehlike Tanımlama** | | | | | **Tehlike No** | | | | | **3.1** |
|  | **Tehlike Tipi** | | | |  | | | | | |
| Elektriksel | | | |
| **Görev Aşaması** | Çalışma | | | |
| **Tehlike Hedefi** | Operatör | | | |
| **Etkilenebilecek Kullanıcılar** | BAKIM PERSONELİ  OPERATÖR  TEMİZLİK GÖREVLİSİ  ZİYARETÇİ | | | |
| **EN ISO 13849-1'e Göre Ulaşılması Gereken Performans Seviyesi (PLg)** | | | | | | | | |  | |
| **Yaralanmanın**  **Şiddeti** |  | | **Tehlikeye Maruz**  **Kalma Sıklığı** | |  | | **Tehlikeden Kaçınma İhtimali** | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Tehlike Tanımlaması** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Mevcut Tehlike Derece Numarası - HRN** | | | | | | | | | | |
| **OLASI HASAR DERECESİ** | **KAZA OLMA OLASILIĞI** | **KAÇINMA OLASILIĞI** | | **MARUZ KALMA SIKLIĞI** | | **RİSK SKORU** | | **SEVİYE** | | |
| **0,25** | **0,05** | **0,75** | | **0,5** | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **RİSK AZALTIM ÖNLEMLERİ** | | | | | | | | | | |
| a<sdfSADFsdf | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Risk Azaltma Önlemi Sonrası Tehlike Derece Numarası** | | | | | | | | | | |
| **OLASI HASAR DERECESİ** | **KAZA OLMA OLASILIĞI** | **KAÇINMA OLASILIĞI** | | **MARUZ KALMA SIKLIĞI** | | **RİSK SKORU** | | **SEVİYE** | | |
| **0.25** | **0.05** | **0.75** | | **0.5** | | **1** | | **label1** | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ARTIK RİSK** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |